Водоснабжение и водоотведение

Результаты лабораторных исследований качества воды в распределительной сети
· Показатель
· Ед. измерения
· Результат исследования
· Норматив
· Ошибка метода определения
· НД на метод определения
Микробиологические

· E. coli

· КОЕ/100см^3

· 0

· Не обнаружено

· Бактериологические методы исследования воды

· Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

· КОЕ/см^3

· 0

· .00

· Бактериологические методы исследования воды

· Общие колиформные бактерии

· КОЕ/100см^3

· 0

· Не обнаружено

· Бактериологические методы исследования воды

Органолептические

· Запах

· балл

· 2

· Не более 2 балл

· Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и

· мутности.

· Цветность

· градус

· 102

· Не более 20 градус

· ±10

· Вода. Методы определения цветности

· Мутность

· мг/л

· 5.2

· Не более 1,5 мг/дм^3

· ±1.0

· Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

Санитарно-химические

· Водородный показатель (pH)

· ед. рН

· 7.2

· В пределах 6-9 ед. рН

· ±0.20

· Количественный химический анализ вод. Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом

· Окисляемость перманганатная

· мг/дм^3

· 12

· Не более 5 мг/дм^3

· ±1.2

· Количественный химический анализ вод.

· Окисляемость перманганатная

· мг/дм^3

· 12

· Не более 5 мг/дм^3

· ±1.2

· Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

· Железо

· мг/л

· 0.5

· Не более 0,3 мг/дм^3

· ±0.13

· Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

*п/о – предел обнаружения

Результаты исследований представлены на дату: 10.12.2025
Информацию о качестве питьевой воды представило Управление Роспотребнадзора по региону Омская область, по результатам социально-гигиенического мониторинга.

Результаты лабораторных исследований качества воды в распределительной сети

· Показатель

· Ед. измерения

· Результат исследования

· Норматив

· Ошибка метода определения

· Нормативная документация на метод определения

Микробиологические

· Общие колиформные бактерии

· КОЕ/100см^3

· 0

· Не обнаружено

· Бактериологические методы исследования воды

· Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

· КОЕ/см^3

· 0

· .00

· Бактериологические методы исследования воды

· E. coli

· КОЕ/100см^3

· 0

· Не обнаружено

· Бактериологические методы исследования воды

Органолептические

· Мутность

· мг/л

· 6.9

· Не более 1,5 мг/дм^3

· ±1.4

· Вода питьевая. Методы определения запаха,

· вкуса и мутности.

· Цветность

· градус

· 36.1

· Не более 20 градус

· ±7.2

· Вода. Методы определения цветности

· Запах

· балл

· 2

· Не более 2 балл

· .00

· Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

· Санитарно-химические

· Железо

· мг/л

· 1.2

· Не более 0,3 мг/дм^3

· ±0.30

· Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

· Окисляемость перманганатная

· мг/дм^3

· 12.9

· Не более 5 мг/дм^3

· ±0.13)*10^1

· Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

· Водородный показатель (pH)

· ед. рН

· 7.69

· В пределах 6-9 ед. рН

· ±0.20

· Количественный химический анализ вод. Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом

· *п/о – предел обнаружения

Результаты исследований представлены на дату: 14.03.2025
Информацию о качестве питьевой воды представило Управление Роспотребнадзора по региону Омская область, по результатам социально-гигиенического мониторинга.

